xp에서 웹서버 만들기 #1 lls 설정

xp에 내장된 lls를 이용해서 개인 웹서버를 만드는 방법입니다

카페나 블로그에 올리는 것보다 개인 웹서버를 만들면

파일의 용량에 제한이 없기 때문에 유리한 점이 있습니다

설치 전에 xp 시디를 시디롬에 넣고 시작합니다

시작 >제어판 을 클릭합니다

프로그램 추가/제거를 클릭

Windows 구성 요소 추가/제거를 클릭

인터넷 정보 서비스(lls) > 자세히를 클릭

다시 인터넷 정보 서비스(lls) >자세히를 클릭

World Wide Web 서비스 >자세히를 클릭

그림의 역순으로 확인 >확인 > 다음을 클릭

xp 시디를 읽고 필요한 파일을 복사합니다

이로써 개인 웹서버에 필요한 파일은 복사가 완료된 것입니다

xp에서 웹서버 만들기 #2 lls 설정2

다음은 lls 설정에 관한 것입니다

제어판 >성능 및 유지 관리 >관리 도구를 클릭

인터넷 정보 서비스를 클릭

기본 웹 사이트를 마우스 오른쪽을 클릭하면 나오는 바로가기 메뉴에서 속성을 클릭

웹 사이트 탭에서 TCP 포트(T) 에 8080를 입력

문서탭 >추가를 클릭하고

홈페이지 문서로 쓸 index.html을 입력하고 확인을 클릭

왼쪽 위 화살표를 클릭해서 index.html을 맨 위로 이동시킨다음

적용 >확인을 눌러서 설정을 마칩니다

xp에서 웹서버 만들기 #3  홈문서 만들기

연습으로 만드는 홈페이지 문서는 간단하게

윈도우 메모장에서 한줄로 "안녕하세요 개인 홈서버입니다"를 적고

index.html로 저장합니다

이 때 저장하는 위치는

C:\Inetpub\wwwroot  로 합니다

만든 문서를 확인하려면

인터넷을 시작해서

주소창에 내부 ip주소 http://127.0.0.1:8080 이나 http://localhost:8080 을 입력하면

메모장에서 작성한 문서가 나옵니다

xp에서 웹서버 만들기 #4 방화벽 포트 열기

외부에서 연결하려면

xp 자체의 방화벽에서 8080번지를 열어주어야 합니다

시작 >제어판 >보안센터 >Windows 방화벽 >예외 > 포트 추가 >

포트 추가 창에서

이름을 적당하게 적어넣고 포트 번호에 8080을 입력

확인을 클릭하고 나온 다음

재부팅 하면 외부에서 연결할 준비가 됩니다

xp에서 웹서버 만들기 #5 외부에서 연결

외부에서 연결하기 위해서는

개인 웹 서버로 만든 ip 주소를 알아야 합니다

ip주소를 아는 방법은 여러가지가 있지만

원격접속 홈페이지 주소를 클릭하면 http://xc.pe.kr 에서 보이는

★ Client PC 의 실제 IP Address : 의 네자리 빨간 숫자가 공인 IP 주소입니다

바로 보이는 이 공인아이피주소를 메모해서 외부컴퓨터의 인터넷 주소창에 입력합니다

많이 알려진 방법으로는

시작 >실행 창에서 cmd를 입력하고 확인을 클릭

명령프롬프트에서 ipconfig를 입력하고 엔터

공유기를 사용하지 않는 경우는 위의 IP Address가 알아야 하는 아이피주소입니다

(현재 이 글을 작성하는 피씨는 공유기를 사용하는 관계로 공인 IP는 보이지 않습니다)

알아야 하는 것은 내부 사설 IP가 아니고 반드시 공인 IP를 알아야 합니다

이제 모든 준비가 완료되서 외부에서도 개인 웹서버에 연결이 가능해 졌습니다

인터넷이 연결되는 어느 컴퓨터에서나

http://공인 IP 주소:8080 을 치면 작성한 홈페이지 문서가 보이게 됩니다

(예를 들면 http://218.232.xxx.121:8080 의 형식으로 연결이 가능합니다)

공유기 쓰시면 아이피 포워딩 서비스를 받으시거나 DMZ설정을 해서 쓰시면 됩니다